**Fisa tehnica nr. 34**

|  |  |
| --- | --- |
| Camera de documente | |
| Caracteristici | **Specificații minimale** |
| Senzor imagine | 1/3” 13MP CMOS |
| Rezolutie scanare | 4K, 3840 x 2160 |
| Rezolutie iesire | 4K(2160p), 1080p, 720p, XGA |
| Frame Rate | 1080p 30/60 fps 2160p / 720p / XGA 30/25 fps |
| Claritate | MTF 1100 line |
| Close-up | 10 cm |
| Zoom digital | 30x |
| Zoom mecanic | 3.4x |
| Suprafata de scanare | Minim A4 (210 x 297 mm) |
| Lamp | LED |
| Brat | Articulatie mecanica |
| Alimentare | USB 5V |
| Conectivitate | HDMI x1 / USB 2.0 |
| Control | USB |
| Microfon integrat | Da |
| Reglaj automat | Da, buton pentru optimizarea imaginii |
| Focus | Auto / Manual |
| Moduri imagine | Foto / Text |
| Rotire imagine | 0° / 180° / 90° / 270° / Flip / Mirror |
| Inregistrare Video/Audio | Da |
| Cabluri incluse | USB |
| Consum maxim | 5W |