**Fisa tehnica nr. 8**

|  |  |
| --- | --- |
| **SUPORT MOBIL PENTRU DISPLAY INTERACTIV** | |
| Caracteristici | Specificații minimale |
| Tip suport | Suport mobil, compatibil cu display-uri interactive cu diagonala intre 55" si 86" |
| Inaltime | Reglabila intre 1060 si 1360 mm (4 presetari) |
| Polita AV | Inclusa, suporta min. 10 kg |
| VESA | de la 100x100 pana la 900x600 |
| Culoare | aceeasi culoare cu display-ul interactiv ofertat |
| Greutate suportata | min. 76 kg |
| Altele | 2 stalpi, din care unul cu management de cabluri, 2 manere, roti de 7.5 cm cu blocare dubla |